便携式吸痰器

主要技术参数：

1. 高负压、低流量
2. 2.电源：220V±10%，50HZ±2%
3. 输入功率：90VA
4. 极限负压值：≥0.06MPa（760mmHg）
5. 负压调节范围：0.02MPa至极限负压值
6. 抽气速率：≥15L/min(760mmHg)
7. 熔丝管：F1.5AL250V, Φ5820
8. 储液瓶：1000ml，一只
9. 噪音：≤65dB（A）
10. 净重：4.4kg
11. 外形尺寸：280×196×285（mm）