**紫外线光疗仪治疗灯参数**

1. 紫外线光疗仪型号：希格玛SS-06型紫外线光疗仪
2. 光疗仪灯管型号：飞利浦TL100W/01
3. 光疗仪灯管数量：32根
4. 光疗仪治疗灯参数：

（1）主要用途：药物治疗
（2）额定功率：100W

（3）灯管电流：0.97A

（4）灯管电压：126V

（5）使用期限：1000h